两台电脑直连的话，双绞线需按“1→3,2→6交换”进行错线。具体制作方法是：将RJ45一头的第一根线与第三根线调换，第二根线与第六根线调换，其他不变。

第一个头：橙，橙白，绿，蓝白，蓝，绿白，棕，棕白；

另一个头：绿，绿白，橙，蓝白，蓝，橙白，棕 棕白。

图示如下：

1——3

2——6

3——1

4——4

5——5

6——2

7——7

8——8

如果使用HUB把三台电脑以上的电脑组成一个局域网时，双绞线按一一对应的接法即可。

直线：用于不同设备之间互连（交换机-PC）

反线：用于同种设备之间互连（PC-PC，交换机-交换机）

你的情况要用反线连接2台电脑

还有一点，2台电脑的IP要设在一个段，网关要一样

另外都安装了IPX协议就可以了

在用双绞线进行组网时，连接计算机和计算机应采用交叉缆，连接计算机和集线器用直通缆。

交叉线

交换机与交换机